

**Описание файла ALOS_414.tiff**

:Формат файла: GeoTIFF 

:Источник данных: ALOS v2

:Величины: высота в метрах

:Проекция: стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная

:долгота: 77.3535069444 .. 85.4101736111

:широта: 50.8664236111 .. 54.3607291667

:разрешение: 0.25 секунд

:разрешение: 6.94444444444e-05 градусов

:разрешение: 7.63581547748 метров*



**Описание файла ALOS_414.esriascii**

:Формат файла: `ESRI ASCII Grid format <http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/GP_ToolRef/spatial_analyst_tools/esri_ascii_raster_format.htm>`_ 

:Источник данных: ALOS v2

:Величины: высота в метрах

:Проекция: стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная

:долгота: 77.3535069444 .. 85.4101736111

:широта: 50.8664236111 .. 54.3607291667

:разрешение: 0.25 секунд

:разрешение: 6.94444444444e-05 градусов

:разрешение: 7.63581547748 метров*



**Описание файла ALOS_414.pro**

:Формат файла: файл-проекция нового формата лаборатории 34 ИАПУ ДВО РАН (для визуализации данных воспользуйтесь программой `Glance <http://www.satellite.dvo.ru/contentid-18.html>`_

:Источник данных: ALOS v2

:Величины: высота в метрах

:Проекция: стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная

:долгота: 77.3535069444 .. 85.4101736111

:широта: 50.8664236111 .. 54.3607291667

:разрешение: 0.25 секунд

:разрешение: 6.94444444444e-05 градусов

:разрешение: 7.63581547748 метров*

