Описание файла ALOS_414.tiff

Формат файла: | GeoTIFF
Источник данных:
| ALOS v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 77.3535069444 .. 85.4101736111
широта: | 50.8664236111 .. 54.3607291667
разрешение: | 0.25 секунд
разрешение: | 6.94444444444e-05 градусов
разрешение: | 7.63581547748 метров*

Описание файла ALOS_414.esriascii

Формат файла: | ESRI ASCII Grid format
Источник данных:
| ALOS v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 77.3535069444 .. 85.4101736111
широта: | 50.8664236111 .. 54.3607291667
разрешение: | 0.25 секунд
разрешение: | 6.94444444444e-05 градусов
разрешение: | 7.63581547748 метров*

Описание файла ALOS_414.pro

Формат файла: | файл-проекция нового формата лаборатории 34 ИАПУ ДВО РАН (для визуализации данных воспользуйтесь программой Glance
Источник данных:
| ALOS v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 77.3535069444 .. 85.4101736111
широта: | 50.8664236111 .. 54.3607291667
разрешение: | 0.25 секунд
разрешение: | 6.94444444444e-05 градусов
разрешение: | 7.63581547748 метров*