

**Описание файла STRM_554.tiff**

:Формат файла: GeoTIFF 

:Источник данных: STRM v2

:Величины: высота в метрах

:Проекция: стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная

:долгота: 130.000416667 .. 144.999583333

:широта: 40.0004166667 .. 49.9995833333

:разрешение: 3 секунд

:разрешение: 0.000833333333333 градусов

:разрешение: 91.6297857297 метров*



**Описание файла STRM_554.esriascii**

:Формат файла: `ESRI ASCII Grid format <http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/java/GP_ToolRef/spatial_analyst_tools/esri_ascii_raster_format.htm>`_ 

:Источник данных: STRM v2

:Величины: высота в метрах

:Проекция: стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная

:долгота: 130.000416667 .. 144.999583333

:широта: 40.0004166667 .. 49.9995833333

:разрешение: 3 секунд

:разрешение: 0.000833333333333 градусов

:разрешение: 91.6297857297 метров*



**Описание файла STRM_554.pro**

:Формат файла: файл-проекция нового формата лаборатории 34 ИАПУ ДВО РАН (для визуализации данных воспользуйтесь программой `Glance <http://www.satellite.dvo.ru/contentid-18.html>`_

:Источник данных: STRM v2

:Величины: высота в метрах

:Проекция: стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная

:долгота: 130.000416667 .. 144.999583333

:широта: 40.0004166667 .. 49.9995833333

:разрешение: 3 секунд

:разрешение: 0.000833333333333 градусов

:разрешение: 91.6297857297 метров*

