Описание файла STRM_554.tiff

Формат файла: | GeoTIFF
Источник данных:
| STRM v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 130.000416667 .. 144.999583333
широта: | 40.0004166667 .. 49.9995833333
разрешение: | 3 секунд
разрешение: | 0.000833333333333 градусов
разрешение: | 91.6297857297 метров*

Описание файла STRM_554.esriascii

Формат файла: | ESRI ASCII Grid format
Источник данных:
| STRM v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 130.000416667 .. 144.999583333
широта: | 40.0004166667 .. 49.9995833333
разрешение: | 3 секунд
разрешение: | 0.000833333333333 градусов
разрешение: | 91.6297857297 метров*

Описание файла STRM_554.pro

Формат файла: | файл-проекция нового формата лаборатории 34 ИАПУ ДВО РАН (для визуализации данных воспользуйтесь программой Glance
Источник данных:
| STRM v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 130.000416667 .. 144.999583333
широта: | 40.0004166667 .. 49.9995833333
разрешение: | 3 секунд
разрешение: | 0.000833333333333 градусов
разрешение: | 91.6297857297 метров*