Описание файла STRM_556.tiff

Формат файла: | GeoTIFF
Источник данных:
| STRM v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 120.49875 .. 135.49875
широта: | 45.7579166667 .. 54.79375
разрешение: | 3 секунд
разрешение: | 0.000833333333333 градусов
разрешение: | 91.6297857297 метров*

Описание файла STRM_556.esriascii

Формат файла: | ESRI ASCII Grid format
Источник данных:
| STRM v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 120.49875 .. 135.49875
широта: | 45.7579166667 .. 54.79375
разрешение: | 3 секунд
разрешение: | 0.000833333333333 градусов
разрешение: | 91.6297857297 метров*

Описание файла STRM_556.pro

Формат файла: | файл-проекция нового формата лаборатории 34 ИАПУ ДВО РАН (для визуализации данных воспользуйтесь программой Glance
Источник данных:
| STRM v2
Величины: | высота в метрах
Проекция: | стандартная цилиндрическая, равнопромежуточная
долгота: | 120.49875 .. 135.49875
широта: | 45.7579166667 .. 54.79375
разрешение: | 3 секунд
разрешение: | 0.000833333333333 градусов
разрешение: | 91.6297857297 метров*